Додаток до довідки про консультації проекту Детального плану території в урочищі « Грушів»(за межами н.п.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Уповноважений орган** | **Редакція частини проекту ДПТ/звіту про СЕО, до якого висловлено зауваження (пропозиції)** | **Зауваження/пропозиція** | **Спосіб врахування(враховано/не враховано/враховано частково)** | **Примітка** |
| **До проекту ДПТ** | | | | | |
| 1. | Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації |  | Матеріали пояснювальної записки та звіту про СЕО не містять  характеристики об’єктів планованої діяльності | Враховано. |  |
| 2. | Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації |  | Надати характеристику планованих водних об’єктів (штучні водойми),  вказати їх площу, об’єм, джерело наповнення та підживлення | Враховано. |  |
| 3. | Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації |  | Подати гідрологічний розрахунок щодо можливості наповнення штучних озер з врахування природного попуску | Враховано. |  |
| 4. | Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації |  | На розгляд подати гідрологічне заключення щодо можливості  влаштування водозабірної свердловини | Не враховано | Живлення озер відбуватиметься виключно ґрунтовими водами |
| 5. | Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації |  | Надати характеристику проектованих очисних споруд, вказати їх потужність та розмір ЗСО | Враховано. |  |
| 6. | Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації |  | Матеріали доповнити інформацією про назву та стан поверхневих  об’єктів – приймача зворотних вод | Враховано. |  |
| 7. | Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації |  | На графічній частині проекту вказати місце скиду зворотних вод у водний об’єкт | Враховано. |  |
| 8. | Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації |  | Передбачити очистку поверхневого стоку з місць можливого забруднення, зокрема з території стоянки автомобілів | Враховано. |  |
| 9. | Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації |  | При плануванні місця розташування каналізаційних очисних споруд та місця скиду стічних вод у водні об’єкти необхідно забезпечити дотримання вимог ст. 70 Водного кодексу України та п. 9 «Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами», затверджених постановою Кабміну України від 25.03.1997 р. № 465. | Враховано. |  |
| 10. | Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації |  | Згідно статей 87, 88 Водного кодексу України для захисту водного басейну від забруднення та засмічення передбачити розробку проектів водоохоронних зон, їх створення та дотримання відповідного режиму використання цих територій | Буде враховано на наступних етапах проектування та реалізації положень містобудівної документації |  |
| 11. | Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації | Пояснювальна записка ДПТ, графічні матеріали  Розділ 7 Звіту СЕО | Забезпечити дотримання розмірів санітарно-захисних та охоронних зон від існуючих та проектованих об’єктів згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів | Враховано. |  |
| 12. | Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації |  | Планування території на землях водного фонду узгодити з Басейновим управлінням водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну (79017, м. Львів, вул. Родини Крушельницьких, 14) | Буде враховано на наступних етапах проектування та реалізації положень містобудівної документації |  |
| 13. | Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації |  | Врахувати інтереси власників суміжних земельних ділянок | Враховано. |  |
| 14. | Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України (Міндовкілля) |  | у Проекті та Звіті необхідно додатково опрацювати питання:  -врахування і дотримання вимог статей 60, 61 та ін. Земельного кодексу України, статей 80, 87, 88, 89, 91 та ін. Водного кодексу України, зокрема щодо водоохоронних зон (далі – ВЗ), ПЗС та охорони водності малих річок;  -дотримання вимог статті 88 Водного кодексу України, згідно з якою, у випадку схилів крутизною понад три градуси ширина ПЗС подвоюється;  -дотримання статті 87 Водного кодексу України щодо ВЗ та вимоги Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 08.05.1996 № 486, згідно з яким «у межах водоохоронних зон виділяються землі прибережних захисних смуг та смуги відведення…» (пункт 4), отже  наявність ПЗС означає одночасно наявність ВЗ. | Враховано. |  |
| 15. | Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України (Міндовкілля) | ДПТ  Звіт СЕО | Термін «прибережна захисна смуга» у Проекті наводиться некоректно:  «прибережно-захисна смуга» (див. стор. 14 Проекту, стор. 24 Звіту, графічні матеріали). | Враховано. |  |
| 16. | Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України (Міндовкілля) |  | у Проекті має бути забезпечено  дотримання Правового режиму зон санітарної охорони водних об’єктів,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024, а також ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» (далі – ДБН В.2.5-74:2013), зокрема щодо зон  санітарної охорони (далі – ЗСО). | Враховано. |  |
| 17. | Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України (Міндовкілля) |  | Згідно з підпунктом 15.2.1.1 ДБН В.2.5-74:2013 межі першого поясу ЗСО підземних джерел водопостачання слід встановлювати від одиночної водозабірної споруди (свердловина, шахтний колодязь, каптаж тощо) або від крайніх водозабірних споруд, розташованих у групі, на відстані 30 м лише у  випадку захищених, а для недостатньо захищених – на відстані 50 м; розмір першого поясу ЗСО допускається зменшувати - не менше ніж 15 м лише для водозабірних споруд, розташованих на території об'єкта, на якій неможливе забруднення ґрунту та підземних вод, а для водозабірних споруд,  розташованих у сприятливих санітарних, топографічних та гідрогеологічних умовах, - не менше ніж 25 м. У Проекті відсутнє належне обґрунтування з урахуванням вищенаведених вимог передбаченого скорочення розміру першого поясу ЗСО до 15 метрів. | Враховано. | Згідно з підпунктом 15.2.1.1 ДБН В.2.5-74:2013 Для водозабірних споруд, розташованих на території об'єкта, на якій неможливе забруднення ґрунту та підземних вод, а також для водозабірних споруд, розташованих у сприятливих санітарних, топографічних та гідрогеологічних умовах, розмір першого поясу ЗСО допускається зменшувати [33], [34], але вони повинні становити не менше ніж 15 м та 25 м відповідно  На даній ділянці сприятливі санітарні ,топографічні та гідрогеологічні умови ,тому допускається зменшити перший пояс ЗСО до 15м. |
| 18. | Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України (Міндовкілля) |  | У розділі 10 «Обмеження у використанні земельних ділянок», на відповідних графічних матеріалах та в інших належних складових Проекту мають бути коректно названі та відображені, у тому числі такі обмеження як:  05.01 «Водоохоронна зона»;  05.02 «Прибережна захисна смуга вздовж річок, навколо водойм та на островах»;  02.01.1 «Перший пояс зони санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання (суворого режиму)» (відповідно до додатку 6 до Порядку ведення Державного земельного кадастру (далі – Порядок 1051), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012  № 1051 ). | Враховано. |  |
| 19. | Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України (Міндовкілля) |  | Розділ 3 «Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території» Проекту пропонується доповнити з урахуванням вимог пункту 89 Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації (далі –  Порядок 926), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 926, та визначення терміну «природоохоронні території та  об’єкти», згідно з підпунктом 26 пункту 2 Порядку 926, включаючи відомості про території, зарезервовані з метою наступного їх заповідання, та складові  структурних елементів екомережі (згідно зі статтею 5 Закону України «Про екологічну мережу України»), а також взаємоузгодити їх зміст з відомостями розділу 2 та інших Звіту. | Враховано. |  |
| 20. | Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України (Міндовкілля) |  | У Проекті та Звіті потребують урахування положення Класифікатора видів функціонального призначення територій та їх співвідношення з видами цільового призначення земельних ділянок (додаток 60 до Порядку 1051), зокрема зазначивши коди та назви видів функціонального призначення території (у тому числі у складі підгрупи «Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території» (код 4): «поверхневі води»/водні об’єкти» (код 40400,0) «зелені насадження загального користування» (код 40301.0) та ін.). | Враховано. |  |
| 21. | ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» |  | Не вказана максимальна допустима кількість відвідувачів Проектованої зони рекреації відповідно до п.8.2.4. та п.8.4.2. ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова території" | Враховано. |  |
| 22. | ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» |  | Не обгрунтована і не гарантована організація господарсько-питного водопостачання Проектованого об’єкту відповідно до вимог п.11.1.1 ДБН Б.2.2-12:2019, п.7.4 ДБН В.2.5-7:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення Проектування" | Буде враховано на наступних етапах проектування та реалізації положень містобудівної документації |  |
| 23. | ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» |  | Не обгрунтована можливість організації ЗСО та прийнятний розмір зони суворого режиму (15м) водозабірної свердловини згідно до вимог п.15.1.3 та п.15.2.1.1 ДБН Б.2.5-74:2013 "Водопостачання.Зовнішні мережі та споруди" | Враховано. | Згідно з підпунктом 15.2.1.1 ДБН В.2.5-74:2013 Для водозабірних споруд, розташованих на території об'єкта, на якій неможливе забруднення ґрунту та підземних вод, а також для водозабірних споруд, розташованих у сприятливих санітарних, топографічних та гідрогеологічних умовах, розмір першого поясу ЗСО допускається зменшувати [33], [34], але вони повинні становити не менше ніж 15 м та 25 м відповідно  На даній ділянці сприятливі санітарні ,топографічні та гідрогеологічні умови ,тому допускається зменшити перший пояс ЗСО до 15м. |
| 24. | ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» |  | Не висвітлена оцінка умов перспективного будівництва щодо поводження із побутовими та зливовими водами, місць скиду і можливість дотримання умов випуску стосовно відповідності гігієнічним нормативам відповідно до ДСП №173-96, зважаючи на відсутність посилання на висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на запроектований тип КОС, не обгрунтована прийнята санітарно-захисна зона КОС (15 м) з огляду на відсутність розрахункової продуктивності споруд згідно додатку И.3 п.11.1.20 ДБН Б.2.2-2019 | Враховано. |  |
| **До Звіту СЕО** | | | | | |
| 1. | Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації | Розділ 1 Звіту СЕО | Не вказаний зв’язок проектної містобудівної документації з іншими затвердженими документами державного планування | Враховано. |  |
| 2. | Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації |  | Мають місце розбіжності щодо категорії земель, вказані у пояснювальній записці та звіті про СЕО | Враховано. | В межі опрацювання ДПТ потрапляють землі сільськогосподарського призначення.  Об’єкти проектування належить до землі культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних та туристичних цілей, на які розробляється ДПТ розташований за межами населених пунктів Червоноградської міської ради. |
| 3. | Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації | Розділ 2 Звіту СЕО | Відсутні дані детальних геологічних, гідрогеологічних та гідрологічних досліджень ділянки проектування та врахування результатів досліджень при плануванні території | Враховано частково. | Розділ 2 доповнено даними щодо геологічних, гідрогеологічних та гідрологічних умов ділянки проектування.  При аналізі та оцінці поточного стану навколишнього середовища були використані статистичні дані та офіційні дані обласних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують політику у сфері охорони здоров’я. Основними джерелами інформації були: Звіт про результати моніторингу природного довкілля Львівщини, Екологічний паспорт Львівської області, Регіональна доповідь про стан навколишнього середовища у Львівській області, статистичний щорічник Львівської області, статистичний збірник Довкілля Львівської області.  Зважаючи на фактичну відсутність статистичних екологічних даних в розрізі окремих населених пунктів та територіальних громад, було використано інформацію в розрізі колишнього АТУ Львівської області, а саме колишнього Сокальського району. |
| 4. | Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації | Розділ 7 Звіту СЕО | Відсутні заходи із запобігання, пом’якшення, зменшення ризиків  розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ. Передбачити заходи захисту території від розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ, зокрема: інженерний захист територій від техногенного впливу будівництва на розвиток ерозійних процесів, затоплень, підтоплень, заболочення, просідання поверхні, тощо | Враховано. | Розділ 7 доповнено інформацією про заходи із запобігання, пом’якшення, зменшення ризиків розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ.  Передбачено заходи захисту території від розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ. |
| 5. | Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації | Розділ 2 та  Розділ 3 Звіту СЕО | Подані матеріали не містять характеристику наявних поверхневих водних об’єктів, відстань до території планованої діяльності, розмір прибережно-захисних смуг | Враховано частково. |  |
| 6. | Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації | Розділ 3 Звіту СЕО | Відсутній розрахунок водоспоживання та водовідведення планованих об’єктів | Враховано. | На даній території проектування споживачем води будуть відпочинкові будинки. У Розділі 3 Звіту СЕО наведений розрахунок водоспоживання та водовідведення планованих об’єктів |
| 7. | Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації |  | Заплановані рішення по охороні водного басейну повинні відповідати вимогам: Водного кодексу України; Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»; постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів»; | Враховано. | Заплановані рішення відповідають вимогам Законів України. |
| 8. | Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації |  | Описати прогнозні показники стану водного басейну після проведення  запланованих робіт | Враховано частково. |  |
| 9. | Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації | Розділ 2 Звіту СЕО | Вказати відстані від межі території детального плану до найближчих  об’єктів природно-заповідного фонду та інших територій природоохоронного значення | Враховано. |  |
| 10. | Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації | Розділ 1 та  Розділ 2 Звіту СЕО | На розгляд подати матеріали досліджень біорізноманіття на території детального плану | Враховано частково. | На території опрацювання ДПТ цінні зелені насадження відсутні. Територія зайнята переважно самосівом, чагарниковою та рудеральною рослинністю. |
| 11. | Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації |  | Передбачити заходи для забезпечення дотримання встановлених містобудівних умов та обмежень використання територій, зменшення (запобігання, пом’якшення) негативного впливу на житлову та громадську забудову | Враховано частково. |  |
| 12. | Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації |  | Врахувати зауваження та пропозиції громадськості, що надійшли протягом громадських слухань та громадських обговорень Звіту про СЕО | Враховано. |  |
| 13. | Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації |  | Згідно статті 17 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» здійснювати моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, та один раз на рік оприлюднювати його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі  Інтернет та у разі виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, вжити заходи для їх усунення. | Враховано частково. |  |
| 14. | Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України (Міндовкілля) |  | Відповідно до статті 48 Закону України «Про охорону земель» при  здійсненні містобудівної діяльності необхідно передбачати заходи щодо:  -максимального збереження площі земельних ділянок з ґрунтовим і  рослинним покривом;  -зняття та складування у визначених місцях родючого шару ґрунту з наступним використанням його для поліпшення малопродуктивних угідь,  -рекультивації земель та благоустрою населених пунктів і промислових зон;  недопущення порушення гідрологічного режиму земельних ділянок;  -дотримання екологічних вимог, установлених законодавством України, при Проектуванні, розміщенні та будівництві об'єктів. | Буде враховано на наступних етапах проектування та реалізації положень містобудівної документації |  |
| 15. | Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України (Міндовкілля) | Розділ 6 Звіту СЕО | Дотримання статті 82 Водного кодексу України, згідно з якою з метою збереження екологічного та хімічного стану річок забороняється споруджувати в їх басейні водосховища і ставки загальним обсягом, що перевищує обсяг стоку  даної річки в розрахунковий маловодний рік, який спостерігається один раз у двадцять років (відповідні відомості, зокрема пропонується навести у розділі 6 Звіту, у рамках опису кумулятивних, синергічних та інших відповідних наслідків  для довкілля). | Враховано частково. | Розділ 6 доповнено з дотриманням вимог статті 82 Водного кодексу України. |
| 16. | Міністерство захисту довкілля та природніх ресурсів України (Міндовкілля) | Розділ 8 Звіту СЕО | У розділі 8 Звіту розглянуто лише одну альтернативу, а саме нульовий  сценарій (відмова від затвердження Проекту). | Враховано. | Розділ 8 доповнено. |
| 17. | ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» | Розділ 2  Розділ 3 Звіту СЕО | В Звіті не надана:  - характеристика поточного стану довкілля (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень) відповідно до підпункту 2,4 пункту 2 ст.11 ЗУ "Про стратегічну екологічну оцінку", а також п.6,8 ДСП №173-96, яким визначено за необхідне здійснення вибору території для позаміського відпочинку населення на основі природно-кліматичних умов, стану навколишнього середовища (забруднення атмосферного повітря, водойми, грунту, шум та ін.) та інженерно-геологічних показників (заболочення, зсуви, яри і ін.) | Враховано частково | При аналізі та оцінці поточного стану навколишнього середовища були використані статистичні дані та офіційні дані обласних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують політику у сфері охорони здоров’я. Основними джерелами інформації були: Звіт про результати моніторингу природного довкілля Львівщини, Екологічний паспорт Львівської області, Регіональна доповідь про стан навколишнього середовища у Львівській області, статистичний щорічник Львівської області, статистичний збірник Довкілля Львівської області.  Зважаючи на фактичну відсутність статистичних екологічних даних в розрізі окремих населених пунктів та територіальних громад, було використано інформацію в розрізі колишнього АТУ Львівської області, а саме колишнього Сокальського району. |
| 18. | ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» |  | Не зазначена можливість організації даного рекреаційного об'єкту на воді:  рекреаційна водойма або водний об'єкт, що буде харчувати рекреаційні стави, якість води, гідрографічна характеристика, наявність скиду у неї побутових, промислових, зливових стічних вод, згідно розділу 6 ДСП №173-96 |  |  |
| 19. | ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» |  | Не проведені акустичні розрахунки від зовнішніх джерел акустичного забруднення (залізничної колії) для встановлення санітарно-захисної зони рекреації - п.8.44. ДСП №173-96 |  |  |
| 20. | ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» | Розділ 7 Звіту СЕО | Відповідно до підпункту 7 пункту 2 ст.11 ЗУ "Про стратегічну екологічну оцінку" необхідно запланувати заходи, які передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування, а також передбачити заходи щодо зменшення впливу на довкілля та здоров'я населення з врахуванням вимог ДСП №173-96 та ДБН Б.2.2-12:2019 | Враховано. | У Розділ 4 та Розділ 7 внесено доповнення. |